আঁশফলের উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন

আঁশফল চাষের জন্য দোআঁশ মাটি উত্তম।

চারা উৎপাদন

গ্রাফটিং ও গুটি কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করা যায়।

চারা রোপন

বাগান করে চাষের জন্য রোপাণের দূরত্ব ৫\*৫ মি রাখতে হবে। এ হিসেবে হেক্টরপ্রতি চারা লাগবে ৪০০টি।

সারের পরিমাণ

বয়স্ক গাছে বাৎসরিক সারের মাত্রা।

|  |  |
| --- | --- |
| সারের নাম | সারের পরিমাণ/গাছ |
| ইউরিয়া | ১ কেজি |
| টিএসপি | ৫০০ গ্রাম |
| এমপি | ৫০০ গ্রাম |
| গোবর | ২০ কেজি |

পানি সেচ

খরার সময় পানি সেচের প্রয়োজন হয়। অতিবৃষ্টির সময় পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।